		≪석면 안전관리와 피해예방 요령≫
	◇ 석면이란?
	○ 석면은 -그리스어로 ‘불멸의 물건’(Asbestos), 우리말로는 ‘돌솜’ 이라는 뜻으로 천연 자연계에 존재하는 사문석계 및 각섬석계의 광물에서 채취한 섬유모양의 규산 화합물로서 직경이 0.02~0.03㎛로 머리카락의 1/5,000정도의 크기며, 유연성이 있는 극세섬유상 결정형의 규산염 광물로서 현재는 1급 발암물질과 지정폐기물로 관리되고 있는 물질입니다. ○ 석면의 특성 -석면은 내화성, 차단성, 강고성, 내산성이 강한 특성을 가지고 있어, 우리나라는 산업화 시기인 60~80년대에 지붕재, 보온재, 단열재, 천장재, 절연재, 뿜칠재 등의 건축자재와 가스켓, 피복재, 브레이크라이닝 등 산업자재로 우리생활 주변의 많은 부분에서 사용되었으나, 2006년도부터 석면제품 재료의 제조․사용 등이 금지 되었으며, 2009. 1월부터는 석면이 0.1% 초과 함유된 제품은 제조․수입․양도․제공․사용이 전면 금지 되었습니다. ○ 생활주변의 석면제품 유형 -지붕재(슬레이트), 천장재(텍스), 바닥재(아스타일), 벽재(밤라이트), 뿜칠재(철골내화피복), 각종 산업용 이음새(가스켓), 자동차(브레이크 라이닝․패드), 단열재(석면포), 보온재(배관) 등 ○ 석면의 유해성과 예방 -석면에 장기간 노출(호흡기로 흡입)될 경우 15~40년의 잠복기를 거쳐 폐암, 악성중피종, 석면폐증 등 치명적인 건강장해를 유발할 수 있습니다. 그러나 석면으로 인한 질병은 호흡을 통하여 발생되는 질환이 대부분이므로 석면자재를 다루거나 제거 등을 할 때에는 석면 제거․처리․운반을 위한 등록․허가된 전문가나 전문 업체에 의뢰해서 하도록 하면 건강피해를 예방할 수 있습니다.

≪석면 안전관리와 피해예방 요령≫

◇ 석면 해체․제거 관리는?

석면조사 대상

○ 건축물 해체․제거

-일반건축물 : 연면적의 합계가 50㎡ 이상

-주택 및 그 부속건축물 : 연면적의 합계가 200㎡ 이상

○ 설비 제거

-단열재, 보온재, 분무재, 내화피복재, 개스킷, 패킹 실링제, 그 밖의 유사용도의 물질이나 자재 : 면적의 합이 15㎡, 또는 부피의 합이 1㎥ 이상

-파이프보온재 : 길이의 합이 80m 이상

○ 석면조사

-고용노동부장관이 허가한 지정 석면조사기관에 의하여 수행되어야 함

석면 해체․제거 작업

○ 석면조사결과 석면이 일정 함유량 및 면적 이상인 경우 고용노동부장관     에게 등록한 전문 석면 해체․제거업자를 통해 작업하여야 함

○ 등록 전문업자에 의한 석면 해체․제거 대상

-석면이 1% 초과 함유된 벽체재료, 바닥재, 천장재 및 지붕재 등의 면적의 합이

50㎡ 이상

-석면이 1%초과 함유된 분무재, 내화피복재

-석면이 1%초과 함유된 단열재, 보온재, 개스킷, 패팅, 실링제 등과 그 밖의 유사용도의 물질이나 자재의 면적의 합이 15㎡ 또는 부피의합이 1㎥ 이상

-석면이 1%이상 초과 함유된 파이프보온재 길이의 합이  80m 이상

※석면함유물질이란?

-석면을 1%(중량기준) 초과 함유한 물질

≪석면 안전관리와 피해예방 요령≫

◇ 석면피해구제제도란?

○ 석면피해구제제도는

-국내에서 석면에 노출됨으로써 석면질병에 걸린 건강피해자 및 그 유족에게 건강피해를 신속하고 공정하게 구제하기 위하여 석면 「석면피해구제법」을 제정하고 2011.1.1.부터 시행하는 제도 임

○ 석면피해구제급여 대상 질환은

-원발성 악성 중피종, 원발성 폐암, 석면폐증 등 3종이다.

○ 석면피해구제급여를 지급받기 위해서는

-먼저 신청서와 증빙서 등 구비서류를 준비하여 석면건강피해 인정  또는 특별유족

인정 신청을 주소지 관할 구청 환경 관련 부서로 한 후 한국환경공단으로부터

그 피해 인정을 받으셔야 합니다.

○ 급여의 종류

-요양급여, 요양생활수당, 장의비 및 특별장의비, 특별유족조위금, 구제급여조정금

[제도안내]

-서울시 석면정보관리시스템 : http://asbestos.seoul.go.kr

☏ 서울시 맑은환경본부 생활환경과 : 02-2115-7426

-한국환경공단 석면피해 구제센터 : www.env-relief.or.kr

☏ 032-590-5032~5035

-환경부 생활환경과 : : www.me.go.kr

☏ 02-2110-7689

[접 수 처]

기관명	담당부서	연락처	기관명	담당부서	연락처
종로구	산업환경과	731-1353	마포구	환경과	3153-9263
중구	환경위생과	3396-5612	양천구	청소행정과	2620-3426
용산구	환경과	2199-7645	강서구	환경과	2600-4014
성동구	맑은환경과	2286-5505	구로구	환경과	860-2878
광진구	환경과	450-7336	금천구	환경과	2627-1504
동대문구	맑은환경과	2127-4650	영등포구	환경과	2670-3456
중랑구	맑은환경과	2094-2433	동작구	환경과	820-1372
성북구	경제환경과	920-3622	관악구	녹색환경과	880-3532
강북구	환경과	901-6743	서초구	기업환경과	2155-6484
도봉구	산업환경과	2289-1594	강남구	환경과	2104-1857
노원구	녹색환경과	2116-3207	송파구	환경과	2147-3275
은평구	청소행정과	351-7565	강동구	환경보전과	480-1362
서대문구	환경과	330-1902

≪석면 안전관리와 피해예방 요령≫

◇ 석면 건강피해 예방은 이렇게 하세요.

평소 석면관리

◦ 석면함유 자재를 파손시키거나 손으로 만지면 호흡기로 흡입될 수 있습

니다.

◦ 석면함유 물질의 주위에서 발견되는 부스러기, 조각 등은 석면을 함유

하고 있을 가능성이 있으므로 젖은 걸레 또는 헝겊을 이용하여 습식

으로 청소하여 제거해야 합니다.

◦ 청소기를 사용할 경우 고성능필터(HEPA filter)가 장착된 청소기를 사용

해야 합니다.

◦ 석면함유 물질이 손상이 되었을 경우 전문가를 통하여 적절한 조치를

취하시기 바랍니다.

◦ 부득이 석면함유 물질의 부스러기, 조각 등을 직접 제거할 경우에 석면

노출을 예방하기 위하여 불침투성 보호의, 보호장갑, 보호화(보호 덧신),

특급성능의 방진마스크 등 개인 보호구를 착용 해야 합니다.

작업후에는 착용했던 개인 보호구도 석면과 함께 안전하게 폐기해야

합니다.

◦ 소량의 석면함유 물질을 작업하는 경우라도 전문적인 석면해체․제거작업

에 준하는 작업기준에 따라 작업을 수행해야 합니다.

석면 취급 근로자와 석면 환경노출 위험자

◦ 석면함유 자재를 파손하거나 흡입하지 않으셔야 합니다.

◦ 석면 취급시 분진 마스크와 보호용 장갑을 받드시 착용하세요.

◦ 석면 취급 근로자는 출퇴근 복장과 작업복은 반드시 구분하세요.

≪석면 안전관리와 피해예방 요령≫

◇ 석면 건강피해 예방은 이렇게 하세요.

가족구성원의 석면노출 위험 예방

◦ 석면 슬레이트 등 석면자재 주변의 먼지와 흙을 멀리하세요.

◦ 집 먼지와 집으로 날아 들어온 흙을 정기적인 청소로 제거하세요.

◦ 집 입구 현관에는 발 매트를 사용하세요.

석면 피해자의 호흡기 질환 예방

◦ 석면폐 질환자 흡연시 폐암 발생률이 60배 증가합니다.

◦ 독감 등에 걸리지 않게 꼭 예방 접종을 하세요.

◦ 매년 정기 검진을 통한 추적검사를 받도록 하세요.

일상생활에서 석면피해 예방

◦ 개인위생을 철저히 하세요.

◦ 흡연은 질환의 진행률을 높이고, 폐암의 위험을 60배가량 증가시킵니다.

◦ 운동은 호흡계 근육의 강도와 지구력을 증가시키는데 중요합니다.

◦ 수면시간은 매일 밤 7~8시간으로 하고 낮에 짧게 여러 번 휴식하는 게

좋습니다.

◦ 하루에 적어도 물 6잔을 마시면 좋습니다.

◦ 고혈압이 발생하지 않도록 짠 음식은 피하시고 과일과 채소를 포함한

건강식품을 섭취하세요.

		≪석면 안전관리와 피해예방 요령≫
	◇ 일상생활에서 궁금한 점 Q&A
	◦ 석면이 함유된 토양에서 재배한 농산물에도 영향을 주나요? ⇒오염된 토양으로 인한 농산물에 영향을 주는 것은 중금속으로서, 중금속이 식물에 흡수, 농축되어 그 농산물을 사람이 섭취했을 때 영향을 줍니다만, 석면은 중금속이 아닌 광물성 섬유로서 식물에 흡수, 농축되지 않고 또한 석면으로 인한 질병은 호흡을 통하여 발생되므로, 석면에 함유된 토양으로 재배된 농산물 섭취 했을 때는 영향을 주지 않습니다. ◦ 석면 폐광산 인근 지역에 있는 지하수를 마셔도 될까요? ⇒석면의 입자는 가늘고 길어서 토양층에 걸러지므로, 지하수까지 도달하기 어렵고, 또한 석면은 호흡에 의한 폐질환이 대부분이므 로, 물을 마시는 것으로 소화기에 영향을 준다는 것은 과학적으 로 입증된 바가 없습니다. ◦ 석면 폐광산 인근 지역에서 키우는 축산물에도 영향을 주나요? ⇒소, 돼지 등의 가축에게 문제를 일으키는 물질은 주로 바이러스 로서, 석면은 바이러스가 아닌 광물성 섬유이므로 축산물 섭취시 에도 영향을 주지 않습니다.